**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW**

**ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**(SIWZ)**

|  |
| --- |
| DLA |
| PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO |
| prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) |
| ***pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””*** |

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie części** | **Nazwa części** | **Nr stron** |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami | 2-32 |
|  | Część II | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | 33-39 |
|  | Część III | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego | 40-45 |

Zatwierdził

Przewodniczący Zarządu

Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(-)

Daniel Tylak

Orli Staw, dnia 23 kwietnia 2018 roku

Specyfikacja niniejsza zawiera 44strony

**Część I**

**Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami**

1. **Nazwa i adres zamawiającego.**

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Pl. św. Józefa 5

62-800 Kalisz

Adres do korespondencji:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Orli Staw 2

62-834 Ceków

Strona internetowa: www.czystemiasto.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: 8:00-15.30 w dni robocze

NIP: 618-18-44-896

REGON: 250810478

1. **Informacje ogólne**
   1. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: UA.271.1.7.2018.
   2. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:
2. „Zamawiający” – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą przy pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz,
3. „Zakład” – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Orlim Stawie 2, 62-834 Ceków, będący własnością Zamawiającego, adres Zakładu jest adresem korespondencyjnym Zamawiającego,
4. „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone przez Zamawiającego, na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
5. „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
6. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
7. „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt. 4,
8. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
   1. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.
   2. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.
9. **Tryb udzielania zamówienia.**
   1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
   2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
   3. W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy.
10. **Opis przedmiotu zamówienia.**
    1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ.
    3. **Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:**

**Główny kod CPV:**

**34144510 – 6** Pojazdy do transportu odpadów

**Dodatkowy kod CPV:**

**34223300 – 9** Przyczepy

1. **Zamówienia częściowe. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1. **Zamówienia, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67   
ust. 1 pkt 7 ustawy.

1. **Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1. **Termin wykonania zamówienia.**
   1. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy: 160 dni.
   2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
2. **Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia.**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności – nie dotyczy,
4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy,
5. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej trzech dostaw: fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniem hakowym o łącznej wartości 500 000 zł brutto każda.

W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć **Wykaz dostaw** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał – w tym celu ww. Wykaz wraz z dowodami ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

**UWAGA: dokumentów wskazanych w pkt 9.1.3) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie załączają do oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.**

**Ocena spełniania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.**

* 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zamawiający nie przewiduje innych podstaw wykluczenia z postępowania.
  2. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 9.2. następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 24 ust. 7 i innych przepisów ustawy.
  3. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.6.3) niniejszej IDW **w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy**. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa powyżej wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
  4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej IDW. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszym pkt.
  5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia ww. oświadczenia muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców.

**UWAGA: dokumentów wskazanych w pkt. 9.6.1)-2) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie załączają do oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 9.6.1)-2) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Termin złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 9.6.3) został określony w pkt 9.4. niniejszej IDW.**

**Ocena spełniania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.**

1. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**
   1. Przepisy ustawy i postanowienia niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
   2. Ponadto tacy Wykonawcy zobowiązani są ustanowić **Pełnomocnika** do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
   3. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził tylko z Pełnomocnikiem.
   4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
   5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną **umowę regulującą ich współpracę**.
   6. **Ww. umowa musi być przedstawiona w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale)**.
   7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którym udzielone zostanie zamówienie, rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem.

# Podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 22a ustawy)

* 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
   1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. W związku z powyższym Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawców oświadczeń wskazanych w pkt 9.6.1)-2) powyżej w odniesieniu do podmiotu lub podmiotów, na podstawie zasobów których wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca przedstawia na wezwanie Zamawiającego.
   2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na podstawie zasobów których wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
5. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
6. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną wymagane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
7. **Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty. Sposób przeprowadzenia czynności badania i oceny złożonych ofert.**
   1. **Wymagania podstawowe.**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej złożenia musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu/ów określającego/ych status prawny Wykonawcy/ów lub pełnomocnictwa/pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/ów upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące z skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej złożenia musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
6. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne – w wymaganym zakresie informacji.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
   1. **Forma oferty.**
8. Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę pisemną.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie większych arkuszy do formatu A4.
11. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
12. Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
13. Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
14. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być podpisane lub parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
16. Dokumenty przedstawione na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego lub braku podstaw do wykluczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio podmiotu, którego dotyczą (tj. przykładowo, jeśli dany dokument dotyczy Wykonawcy, oświadczenie „za zgodność z oryginałem” składa Wykonawca, jeśli dokument dotyczy podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy, oświadczenie składa ten podmiot lub Wykonawca, jeśli podmiot trzeci udzielił mu stosownego pełnomocnictwa), za wyjątkiem oświadczeń wskazanych w pkt. 9.5. i 9.6., które należy złożyć w oryginale w formie pisemnej.

Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

1. W przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.6.3) niniejszej IDW Zamawiający dopuszcza złożenie go w sposób określony w pkt. 24.1.4) lub 24.1.5) niniejszej IDW wraz z niezwłocznym dostarczeniem go w oryginale w formie pisemnej (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego).
2. **Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).**
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej IDW dotyczącymi składanych dokumentów przez Wykonawców mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
   1. **Zawartość oferty**.
5. Kompletna oferta musi zawierać:
6. **Formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza oferty** sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.
7. **Oświadczenie Wykonawcy**, o którym mowa w pkt. 9.5., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
8. **stosowne Pełnomocnictwo/a** – w przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania (w szczególności do podpisania i złożenia wszelkich dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem) Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
9. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – **dokument/y ustanawiający/e** Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (Zamawiający pomocniczo załącza jako Załącznik nr 5 do niniejszej IDW Wzór Oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
10. **pisemne zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego/ich** do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy,
11. **dowód wniesienia wadium**.
12. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
    1. **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane (np. oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty) oraz **wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
14. Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca udowodni, że:
15. zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tzn. że nie były wcześniej ujawnione do publicznej wiadomości,
16. zastrzeżone informacje stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
17. podjął wobec nich środki niezbędne do zachowania ich poufności.
18. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były złożone wraz z ofertą, jako odrębny plik dokumentów, opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną kopertę. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca.
    1. **Sposób prowadzenia czynności badania i oceny złożonych ofert.**
19. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (dokumenty wskazane w pkt.: 9.1.3), pkt. 9.6 z zastrzeżeniem pkt. 9.4. IDW).
20. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
21. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
22. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
23. Zamawiający, stosownie do art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
24. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.**
    1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest Anna Macke, tel. +48 62 763 56 70.
    2. Nr faksu Zamawiającego +48 62 763 56 51.
25. **Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.**
    1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Cekóww nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **do dnia** | **7 maja 2018 r.** | **do godz.** | **12.00** |

* 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””**

**Nie otwierać przed dniem: 7 maja 2018 r. godz. 12.05**

* 1. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

1. **Zmiany lub wycofanie oferty.**
   1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

* 1. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

* 1. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo).

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert.**
   1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **w dniu** | **7 maja 2018 r.** | **o godz.** | **12.05** |

* 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
  3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym   
     w szczególności:

1. stan koperty zawierającej otwieraną ofertę,
2. nazwę(firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
3. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji jakości fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, warunków płatności.
4. **Termin związania z ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Opis sposobu obliczenia ceny oraz poprawianie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.**
   1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN***.*** Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. **VAT winien być podany oddzielnie w Formularzu Oferty**. **VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.**
   2. Ceną przedmiotu zamówienia jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena brutto przedmiotu zamówienia jest stała i nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 8 wzoru umowy – III części SIWZ i stanowić będzie wynagrodzenie umowne brutto Wykonawcy.
   3. Wszelkie płatności będą dokonywane w PLN. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części III niniejszej SIWZ - *wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.*
   4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
   5. Wszystkie ceny należy podać w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
   6. Podając ceny, końcówki poniżej 0,005 PLN pomija się, a końcówki 0,005 PLN   
      i wyższe, zaokrągla się do 0,01 PLN.
   7. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
2. **Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.**
   1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o 2 kryteria:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za dane kryterium |
| **1.** | **Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty** | **60 %** | **60 pkt.** |
| **2.** | **Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości na dostarczony fabrycznie nowy samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów** | **40 %** | **40 pkt.** |

* 1. **Zasady oceny ofert.** Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z poniżej opisanego sposobu oceny ofert:
     1. **Kryterium nr 1 – Cena brutto oferty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| liczba punktów uzyskanych  przez ofertę w kryterium nr 1 | = | najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie | x | 100 pkt x 60 % (waga kryterium) |
| cena brutto badanej oferty |

* + 1. **Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości na dostarczony fabrycznie nowy samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów liczony w miesiącach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| liczba punktów uzyskanych  przez ofertę w kryterium nr 2 | = | zaproponowany okres gwarancji jakości na dostarczony fabrycznie nowy samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów badanej oferty | x | 100 pkt x 40 % (waga kryterium) |
| najdłuższy zaproponowany okres gwarancji jakości na dostarczony fabrycznie nowy samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów spośród złożonych ofert podlegających ocenie |

Zaproponowany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru. **Zamawiający informuje, że w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia krótszego niż 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.**

**Jednocześnie zaproponowany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia nie powinien być dłuższy niż 60 miesięcy. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do oceny przyjmie okres 60 miesięcy.**

**Sposób wyliczenia łącznej liczby punktów oferty: liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1 + liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 2.**

**Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą łączną liczbę punktów.**

1. **Aukcja elektroniczna.**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

1. **Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.**
   1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
2. zostanie zawarta w formie pisemnej;
3. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
4. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach   
   o dostępie do informacji publicznej;
5. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
   1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przed zawarciem umowy dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 10.5. niniejszej IDW.
6. **Środki ochrony prawnej.**

Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

1. **Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**
   1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
      1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481),
      2. osobiście,
      3. za pośrednictwem posłańca,
      4. za pośrednictwem faksu,
      5. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
   2. Korespondencję oznaczoną przynajmniej numerem sprawy (UA.271.1.7.2018):
2. w formie pisemnej należy kierować na adres: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków;
3. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: przetargi@orlistaw.pl, z zastrzeżeniem, że przesyłane pliki nie mogą być spakowane (w szczególności posiadać rozszerzenia „rar”, „zip”, itp.) z uwagi na funkcjonujące u Zamawiającego zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, przesłanie korespondencji na inny adres poczty elektronicznej należący do Zamawiającego będzie bezskuteczne;
4. za pośrednictwem faksu należy kierować wyłącznie na następujący numer:   
   +48 62 763 56 51.
   1. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem:
5. operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481),
6. posłańca,
7. osobiście,

należy uwzględnić godziny pracy Zamawiającego, wskazane w pkt. 1 niniejszej IDW.

* 1. Ofertę i załączniki do oferty należy złożyć w formie, o której mowa w pkt. 13.2.1).
  2. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia, składane przez Wykonawcę, zostaną złożone w odpowiedniej formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w wezwaniu Zamawiającego.
  3. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niezachowania przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 24.2.2. niniejszej IDW. Zamawiający sugeruje przekazywanie tą drogą plików w formacie „pdf”, „jpg” (jako skanów dokumentów).
  4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencji przekazanej w ten sposób nie przekazywać po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.
  5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema (przyjmuje), iż pismo (dokument) wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
  6. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego nieczytelnego, o niepełnej treści itp. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.

1. **Podwykonawstwo.**
   1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia Podwykonawcy.
   2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile firmy te są znane na etapie składania Formularza oferty. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
2. **Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy.**
   1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:
3. wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę,
4. przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,
5. przedłożyć do wglądu opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   
   w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia   
   w wysokości nie mniejszej niż 600 000, 00 zł, do którego posiadania zobowiązany będzie przez cały okres realizacji umowy,
6. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7. **Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w ustawie.

1. **Wadium.**
   1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
   2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: **16.000,00 PLN (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100)**.
   3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
   4. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 86 1020 2212 0000 5302 0280 7360 z dopiskiem: „Wadium, nr sprawy UA.271.1.7.2018”.

**Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.**

* 1. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy natomiast trwale wpiąć do oferty.
  2. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
  3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia, z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwota gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
  4. Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. kserokopie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
  5. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
  6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” ustala się w wysokości **10% ceny brutto oferty (ceny całkowitej podanej w ofercie)** i winno być wniesione przed zawarciem umowy.
  7. Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych   
     w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
   1. Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 86 1020 2212 0000 5302 0280 7360 z dopiskiem: „Zabezpieczenie, nr sprawy UA.271.1.7.2018”. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się potwierdzoną przez Zamawiającego datę uznania rachunku.
   2. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego (spełniającego wymogi, o których mowa w pkt. 28.7 niniejszej IDW), dokumentu u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
   3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie) powinno ono obejmować okres realizacji umowy w sprawie wykonania niniejszego zamówienia publicznego oraz okres 24 - miesięcznej rękojmi za wady dla całego przedmiotu umowy.
   4. Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. **Zmiany postanowień zawartej umowy.**

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących sytuacjach i w następujących zakresach:

1. zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy,
2. zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
3. w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy dopuszcza się:
   * + 1. rezygnację podwykonawcy,
       2. zmianę podwykonawcy,
       3. zmianę określonego w ofercie Wykonawcy zakresu podwykonawstwa polegająca na:

- rozszerzeniu zakresu podwykonawstwa poprzez powierzenie rozszerzonego zakresu podwykonawstwa dotychczasowemu podwykonawcy lub nowemu (kolejnemu) podwykonawcy,

- ograniczeniu zakresu podwykonawstwa poprzez rezygnację podwykonawcy z wykonania jedynie części zakresu podwykonawstwa.

Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **Pozostałe informacje.**
   1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
   2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. **Wykaz załączników do niniejszej IDW.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie załącznika** | **Nazwa załącznika** |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty wraz z Załącznikiem nr 1 do Formularza oferty |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia z art. 25 a ustawy |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu dostaw wykonanych |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór Oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) (dotyczy konsorcjów, spółek cywilnych) – załączony pomocniczo |

**Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty**

**FORMULARZ OFERTY**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **UA.271.1.7.2018** |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz**

***Adres do korespondencji:***

**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”**

**Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków**

**2. WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i przyjmuję(przyjmujemy) ją bez zastrzeżeń,
   2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
   3. cena brutto oferty za realizację całego zamówienia w kwocie …………………… zł (słownie: ……………… złotych 00/100), w tym cena netto oferty w kwocie …………… zł (słownie: ………… złotych 00/100) plus należny podatek VAT wg stawki ……… % w kwocie ………… zł (słownie: …………… złotych 00/100), z czego:
      * + 1. za samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym …………………… zł brutto (słownie: ……………… złotych 00/100), w tym wartość netto …………… zł (słownie: ………… złotych 00/100) plus należny podatek VAT wg stawki ……… % w kwocie ………… zł (słownie: …………… złotych 00/100),
          2. za przyczepę do przewozu kontenerów …………………… zł brutto (słownie: ……………… złotych 00/100), w tym wartość netto …………… zł (słownie: ………… złotych 00/100) plus należny podatek VAT wg stawki ……… % w kwocie ………… zł (słownie: …………… złotych 00/100),
   4. oferowany okres gwarancji jakości na fabrycznie nowy samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów wynosi ……… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru,
   5. zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 160 dni od dnia zawarcia umowy,
   6. termin płatności faktur: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
   7. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
   8. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ,
   9. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
   10. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), *[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania][[1]](#footnote-1):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie**  **(wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. *[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia powierzę/powierzymy podwykonawcom]1*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa / opis części zamówienia,**  **której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom** | **Firma Podwykonawcy[[2]](#footnote-2)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SIWZ,
  2. jestem małym/średnim/dużym przedsiębiorcą1.

**Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 1 do Formularza Oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **UA.271.1.7.2018** |

**Specyfikacja techniczna oferowanego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych *Orli Staw***” oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami:

* 1. **Dla samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym**

Producent: ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Podwozie trzyosiowe typu 6 x 2 o dopuszczalnej masie całkowitej 26 Mg przystosowane do sprzęgu z przyczepą dwuosiową - dopuszczalna masa całkowita zestawu 40 Mg | TAK / NIE |
|  | Oś tylna napędowa - z bliźniaczym ogumieniem | TAK / NIE |
|  | Oś tylna wleczona – podnoszona z bliźniaczym ogumieniem | TAK / NIE |
|  | Zawieszenie tylne: pneumatyczne | TAK / NIE |
|  | Zawieszenie przednie: resory paraboliczne min. trójpiórowe | TAK / NIE |
|  | Stabilizator osi przedniej | TAK/NIE |
|  | Nośność osi tylnych minimum 19 Mg | \*……………………….[Mg] |
|  | Nośność przedniej osi minimum 8 Mg | \*………………………..[Mg] |
|  | Rozstaw osi 1-2 w przedziale 4400 – 4900 mm | \*……………………….[mm] |
|  | Silnik wysokoprężny o mocy min. 330 KW przy pojemności do 13 000 cm3 | \*………………...[kW]  \*………………….[cm3] |
|  | Maksymalny moment obrotowy silnika min. 2300 Nm | \*……………………. [Nm] |
|  | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 | TAK/NIE |
|  | Emisja tlenku węgla (CO) – max. 1,5g/kWh | \*……………………..[g/kWh] |
|  | Emisja węglowodorów (HC) – max. 0,13g/kWh | \*……………………..[g/kWh] |
|  | Emisja tlenków azotu (NOx) – max. 0,5g/kWh | \*……………………..[g/kWh] |
|  | Emisja tlenków azotu i węglowodorów (HC+NOx) – max. 0,63g/kWh | \*……………………..[g/kWh] |
|  | Emisja cząstek stałych (PM) – max. 0,01g/kWh | \*……………………..[g/kWh] |
|  | Średnie zużycie energii przy założeniu wartości energetycznej oleju napędowego 36Mj/l – max. 15,12 MJ/km | \*……………………..[MJ/km] |
|  | Emisja dwutlenku węgla (CO2) – max. 1155 g/km | \*……………………..[g/km] |
|  | W przypadku konieczności zastosowania Ad Blue zbiornik Ad Blue o pojemności min. 60 l | \*……………………………….[l] |
|  | Ogranicznik prędkości z poświadczeniem nastawy 89 lub 90 km/h | TAK / NIE |
|  | Skrzynia biegów posiadająca przystawkę odbioru mocy spełniającą wymagania producenta zabudowy, | TAK / NIE |
|  | Skrzynia biegów manualna lub zautomatyzowana, dwuzakresowa z półbiegami | TAK / NIE |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego w osi napędzanej | TAK / NIE |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniej niż 360 l zamykany na klucz | \*………………………….[l] |
|  | Podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody | TAK / NIE |
|  | Termiczne urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich temperaturach | TAK/NIE |
|  | Komputer pokładowy z miernikiem zużycia paliwa – język polski dla wyświetlacza komputera na tablicy wskaźników | TAK / NIE |
|  | Opony osi przedniej szosowo - regionalne o rozmiarze 315-80 R22.5 | TAK / NIE |
|  | Opony osi tylnej szosowo - regionalne o rozmiarze 315-80 R22.5 | TAK / NIE |
|  | Ilość kół zapasowych - 1 szt. z mechanizmem mocującym na ramie podwozia | TAK / NIE |
|  | Dwa kliny pod koła | TAK/NIE |
|  | Układ ABS lub równoważny z wyjściem na przyczepę | TAK / NIE |
|  | Systemy ASR i ESP lub równoważne | TAK / NIE |
|  | Hamulce tarczowe | TAK / NIE |
|  | Złącza pneumatyczne do przyczepy | TAK / NIE |
|  | Osuszacz powietrza podgrzewany | TAK / NIE |
|  | Podwozie pod zabudowę urządzenia hakowego | TAK / NIE |
|  | Wyprowadzenie wiązek elektrycznych pod zabudowę | TAK / NIE |
|  | Hak na tylnej belce umożliwiający sprzęg z przyczepą dwuosiową - dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 40 Mg, sworzeń o rozmiarze ø50 mm | TAK / NIE |
|  | Zderzak przedni stalowy lub trzy - częściowy zderzak z tworzywa sztucznego i stali gdzie co najmniej części narożnikowe są stalowe. | TAK / NIE |
|  | Boczne osłony przeciw najazdowe oraz błotniki | TAK / NIE |
|  | Instalacja elektryczna standardowa 24V ze sterowaniem elektrycznych urządzeń zabudowy i przyczepy | TAK / NIE |
|  | Dwa akumulatory 12 V o pojemności minimum 175Ah | TAK / NIE |
|  | Alternator min. 120 A | TAK / NIE |
|  | Mechaniczny wyłącznik akumulatorów | TAK/NIE |
|  | Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego | TAK/NIE |
|  | Min. trzy halogenowe lub LED reflektory robocze z tyłu pojazdu, w tym dwa na tylnej ścianie kabiny i min. jeden na tylnym zderzaku włączane z kabiny pojazdu | TAK/NIE |
|  | Min. jedna pomarańczowa lampa ostrzegawcza na dachu kabiny | TAK/NIE |
|  | Światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi | TAK/NIE |
|  | Akustyczny sygnał ostrzegawczy cofania pojazdem | TAK/NIE |
|  | Złącza elektryczne do łączenia z przyczepą 24V | TAK/NIE |
|  | Kabina dzienna - 2 miejscowa | TAK / NIE |
|  | Kolor kabiny srebrny RAL 9006 lub podobny | TAK / NIE |
|  | Tempomat | TAK / NIE |
|  | Ogrzewanie lusterek | TAK / NIE |
|  | Lusterka wsteczne sterowane elektrycznie (lewa i prawa strona) | TAK / NIE |
|  | Lusterko rampowe | TAK / NIE |
|  | Lusterko dojazdowe nad przednia szybą | TAK / NIE |
|  | Szyby elektrycznie sterowane (lewa i prawa strona) | TAK / NIE |
|  | Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie z podłokietnikiem | TAK / NIE |
|  | Immobilizer | TAK / NIE |
|  | Tachograf (cyfrowy) zainstalowany i przygotowany do kalibracji | TAK / NIE |
|  | Regulacja w dwóch płaszczyznach położenia kolumny kierowniczej | TAK / NIE |
|  | Instalacja audio wraz z radioodbiornikiem z odtwarzaczem CD lub czytnikiem kart SD i zestawem głośnomówiącym Bluetooth | TAK / NIE |
|  | Apteczka, gaśnica, dwa trójkąty ostrzegawcze, dwa kliny pod koła zestaw narzędzi w tym podnośnik hydrauliczny samochodowy o udźwigu min. 12 Mg | TAK / NIE |
|  | Tylna ściana kabiny z oknem/oknami zabezpieczonymi metalową kratą | TAK / NIE |
|  | Centralny zamek | TAK / NIE |
|  | Spojler dachowy | TAK / NIE |
|  | Radio CB | TAK / NIE |
|  | Miejsce i instalacja przystosowana do montażu drugiego radia CB (łączności wewnętrznej) | TAK / NIE |
|  | Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa | TAK / NIE |
|  | Automatyczna klimatyzacja kabiny | TAK / NIE |
|  | Dywaniki zmywalne | TAK / NIE |

**UWAGA:**

* + 1. w polu oznaczonym \* należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę;
    2. w polu nieoznaczonym należy pozostawić **TAK** lub **NIE.**
  1. **Dla zabudowy (urządzenia hakowego)**

Producent : ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie hakowe o udźwigu minimum 22 Mg | \*………………………[Mg] |
|  | Konstrukcja – rama urządzenia umożliwiająca realizację funkcji odkładania kontenera oraz opróżniania kontenera przez wywrot hydrauliczny | TAK/NIE |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwiająca współprace urządzenia z przyczepą (załadunek i rozładunek kontenera) | TAK/NIE |
|  | Typ oraz wymiary blokad i zabezpieczeń wg normy DIN 30722, wysokość haka 1570 mm | TAK / NIE |
|  | Możliwość transportu kontenerów od dł. min. 4900 mm do dł. max 7000 mm | TAK / NIE |
|  | Ramię urządzenia hakowego teleskopowane hydraulicznie | TAK / NIE |
|  | Zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej ścieralności z wymienną końcówką hakową z blokadą bezwładnościową na końcówce | TAK / NIE |
|  | Blokada zawieszenia podczas pracy z urządzeniem hakowym poprzez hydraulicznie opuszczaną rolkę podporową | TAK / NIE |
|  | Ślizgi przesuwu ramienia głównego bezobsługowe z gwarantowaną bezobsługowością w okresie min.5 lat | \*………….. [lat] |
|  | Kompletna instalacja hydrauliki wyposażona w wysokociśnieniowy filtr oleju zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do układu | TAK / NIE |
|  | Zbiornik oleju hydraulicznego wyposażony w zawór kulowy i filtr | TAK / NIE |
|  | Ciśnienie robocze w układzie min. 320 bar | \*………………………[bar] |
|  | Rolki tylne urządzenia hakowego wykonane z odlewu | TAK/NIE |
|  | Zamki hydrauliczne na wszystkich siłownikach urządzenia hakowego | TAK/NIE |
|  | Sterowanie urządzenia hakowego, blokad kontenera oraz rolki blokady zawieszenia pneumatyczne z kabiny kierowcy z możliwością sterowania powyższymi funkcjami poza kabiną | TAK / NIE |
|  | Hydrauliczna blokada kontenera zgodna ze standardem DIN 30722 z sygnalizacją położenia | TAK / NIE |
|  | Funkcja uniemożliwiająca przesunięcie kontenera bez jego odblokowania | TAK / NIE |
|  | Zabezpieczenie przed omyłkowym wykonaniem funkcji urządzenia bez odpowiedniego położenia kontenera | TAK/NIE |
|  | Panel informacyjny, wyposażony w świetlną informacje o położeniu blokady kontenera, ramienia głównego, ramy urządzenia hakowego oraz blokady zawieszenia | TAK / NIE |
|  | Sterowanie umożliwiające wykonywanie operacji urządzenia hakowego podczas ruchu (jazdy) samochodem | TAK / NIE |
|  | Automatyczna, bezobsługowa funkcja tzw. miękkiego osiadania kontenera przy załadunku eliminująca efekt uderzenia kontenerem w ramę pojazdu w końcowej fazie załadunku kontenera | TAK / NIE |
|  | Zapewnienie możliwości uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym bez utraty parametrów udźwigowych | TAK / NIE |
|  | Osłona bloku zaworowego wykonana z blachy | TAK / NIE |
|  | Układ elektroniczny sterujący funkcjami urządzenia umieszczony w szczelnej skrzyni umieszczonej pod osłoną | TAK/NIE |
|  | Wszystkie elementy układu elektrycznego zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych | TAK/NIE |
|  | Osłony na lampy tylne pojazdu | TAK/NIE |
|  | Dokumentacja potwierdzająca zgodność pojazdu i zabudowy z wymaganiami obowiązującej Dyrektywy Maszynowej – deklaracja zgodności CE | TAK / NIE |
|  | Oferowane urządzenie hakowe winno zostać zbudowane w oparciu o system zarządzania jakością wg Polskiej Normy lub normy międzynarodowej, potwierdzony certyfikatem/dokumentem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną w zakresie budowy maszyn | TAK / NIE |
|  | Oferowane urządzenie hakowe nie może być prototypem – wymaga się aby producent zabudowy wyprodukował i sprzedał w ostatnich 3 latach, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie min. 5 szt. zabudów o udźwigu min. 20 Mg | \* ………….. [szt.] |
|  | Min. podwójne malowanie konstrukcji urządzenia – podkład epoksydowy grubość min. 80µm i lakier wierzchni poliuretanowy o grubości min. 40µm kolor czarny lub szary | TAK/NIE |

**UWAGA:**

* + 1. w polu oznaczonym \* należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę;
    2. w polu nieoznaczonym należy pozostawić **TAK** lub **NIE.**
  1. **Dla przyczepy do przewozu kontenerów**

Producent : ………………………………………………………………………

Marka: …………………………………………………………………………..

Model: …………………………………………………………………………...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podwozie stalowe spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie | TAK / NIE |
|  | Dwie osie z bliźniaczym ogumieniem | TAK / NIE |
|  | Zawieszenie pneumatyczne | TAK / NIE |
|  | Techniczne obciążenie osi minimum 2 x 8 Mg | \*……………………..[Mg] |
|  | Hamulce tarczowe |  |
|  | Dopuszczalna ładowność przyczepy minimum 12 Mg | \*…………………..[Mg] |
|  | Felgi stalowe, koła 265-70 R 19,5 | TAK / NIE |
|  | Koło zapasowe 1 szt. na uchwycie z windą pod rama przyczepy | TAK/NIE |
|  | Układ pneumatyczny typu HALDEX lub WABCO typu 4S - 3M (na dwie osie) lub równoważny | TAK / NIE |
|  | Automatyczna regulacja siły hamowania w zależności od ciężaru ładunku – ALB lub równoważny | TAK / NIE |
|  | System antyblokujący EBS lub równoważny z funkcją utrzymania stabilności pojazdu (RSP lub RSS lub TRS) | TAK / NIE |
|  | Kompletne oświetlenie diodowe | TAK / NIE |
|  | Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego | TAK / NIE |
|  | Lampy obrysowe przednie | TAK / NIE |
|  | Lampy obrysowe boczne | TAK / NIE |
|  | Lampy obrysowe tylne na wysięgnikach | TAK / NIE |
|  | Lampy podświetlające tablicę rejestracyjną | TAK / NIE |
|  | Lampy zespolone tylne | TAK / NIE |
|  | Złącza elektryczne kompatybilne z instalacją samochodu | TAK / NIE |
|  | Podwozie śrutowane, gruntowane i lakierowane na kolor czarny lub szary | TAK / NIE |
|  | Przyczepa przystosowana do przewozu kontenerów wg normy DIN 30722 | TAK / NIE |
|  | Blokady kontenera pneumatyczne | TAK / NIE |
|  | Blokada rolki kontenera pneumatyczna lub mechaniczna | TAK / NIE |
|  | Zawór uniemożliwiający ruszenie bez zabezpieczenia kontenera | TAK/NIE |
|  | Dyszel na obrotnicy z naciągiem i regulacją wysokości | TAK / NIE |
|  | Ucho dyszla Ø50 | TAK / NIE |
|  | Osłony przeciw podjazdowe boczne aluminiowe | TAK / NIE |
|  | Zderzak tylny i odboje gumowe z tyłu przyczepy | TAK / NIE |
|  | Błotniki plastikowe - 4 szt. | TAK / NIE |
|  | Na tylnych błotnikach chlapacze | TAK / NIE |
|  | Chlapacz na tylnym zderzaku | TAK / NIE |
|  | Skrzynka narzędziowa | TAK / NIE |
|  | Dwa kliny pod koła z mocowaniem | TAK / NIE |
|  | Możliwość transportu kontenerów od dł. min. 4900 mm do dł. max 6500 mm | TAK / NIE |
|  | Przyłącze pneumatyczne dwuprzewodowe kompatybilne z instalacją samochodu. | TAK / NIE |
|  | Zawór poziomowania H-S na osi przedniej i tylnej | TAK/NIE |

**UWAGA:**

* + 1. w polu oznaczonym \* należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę;
    2. w polu nieoznaczonym należy pozostawić **TAK** lub **NIE.**

**Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.**

**Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.**

**Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ustawy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **UA.271.1.7.2018** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz**

***Adres do korespondencji:***

**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”**

**Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków**

**OŚWIADCZENIE Z ART. 25a USTAWY**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + - 1. **Oświadczam, że Wykonawca:**

1. nie podlega wykluczeniu z postępowania,
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.
   * + 1. **Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9 IDW polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów\*:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

* + - 1. **Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.** ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy.\***

1. **Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:\* ……………………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**\*niepotrzebne skreślić**

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 3 – Wzór wykazu dostaw wykonanych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **UA.271.1.7.2018** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz**

***Adres do korespondencji:***

**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”**

**Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

**Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy spełniające wymagania opisane w pkt. 9.1.3) niniejszej IDW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa, adres i dane kontaktowe**  **Odbiorcy (nazwa, adres, nr tel.)** | **Wartość zamówienia brutto w PLN** | **Daty i miejsce wykonania zamówienia** | **Nazwa Wykonawcy** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:** | **UA.271.1.7.2018** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz**

***Adres do korespondencji:***

**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”**

**Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)**  (należy podać nazwę Wykonawcy, w przypadku wspólników spółki cywilnej należy podać nazwę przedsiębiorcy tworzącego spółkę zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a nie nazwę spółki cywilnej) | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw””** na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca**\***:

* + - 1. **nie przynależy** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego   
         2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)  
         z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu   
         o udzielenie zamówienia.
      2. **przynależy** do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**\*\***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Siedziba |
|  |  |  |
|  |  |  |

**\*** Niepotrzebne skreślić

**\*\*** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,   
którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać ww. oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem [**www.czystemiasto.pl**](http://www.czystemiasto.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) (dotyczy konsorcjów, spółek cywilnych)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:** | **UA.271.1.7.2018** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz**

***Adres do korespondencji:***

**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”**

**Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków**

**Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy konsorcjów, spółek cywilnych)**

Ja niżej podpisany ……............................................................................……………………...........................

działający w imieniu: ……….……................................................................................................................

*(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres)*

oraz

ja niżej podpisany ….......……………………….................................................................................................

działający w imieniu: …….………................................................................................................................

*(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres)*

oraz

\* ja niżej podpisany ............………………………...........................................................................................

działający w imieniu: ……….……................................................................................................................

*(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres)*

\* jako wspólnicy spółki cywilnej pn.: .…………………………...........................................................................

z siedzibą w ............................................. przy ul. ...................................................................................

ustalamy, że naszym pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmin”, którego przedmiotem jest: **„*Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym  
 i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”*”** będzie:

Pan/Pani: ……………………………………………..........................................................………………..

Oświadczamy zgodnie, że wyżej wymieniony Pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Nas   
w postępowaniu, o którym mowa wyżej, a w szczególności do:

1. przygotowania i złożenia w naszym imieniu oferty,
2. podpisania i parafowania w naszym imieniu wszelkich dokumentów związanych z wyżej wymienionym postępowaniem,
3. potwierdzania w naszym imieniu za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów związanych   
   z wyżej wymienionym postępowaniem,
4. składania w naszym imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz składania wyjaśnień.

***PODPIS(Y):***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***\*****niepotrzebne skreślić*

**Część II**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowego (rok produkcji 2018) samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, będącego własnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
   1. Dostawa kompletnego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 40 Mg na adres korespondencyjny Zamawiającego - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy przedmiotu zamówienia (koszty transportu itp.) ponosi Wykonawca.
   2. Zapewnienie w dniu dostawy odpowiedniej dokumentacji dopuszczającej pojazdy do ruchu drogowego w Polsce, tj. w szczególności: - wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazdy (ważne w dniu dostawy), umożliwiające Zamawiającemu zarejestrowanie pojazdów z dopuszczalną ładownością.
   3. Przygotowanie w dniu dostawy instrukcji obsługi samochodu i przyczepy w języku polskim: technologicznej i bhp z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii.
   4. Przeprowadzenie badania UDT urządzenia hakowego i przekazanie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy pełnej dokumentacji rejestrowej.
   5. Zapewnienie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości samochodu ciężarowego, przyczepy i urządzenia hakowego (faktyczny okres gwarancji jakości będzie wynikać z oferty złożonej przez Wykonawcę). Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji pozostawia rzecz dotkniętą wadą do dyspozycji Wykonawcy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków lub w innym miejscu, gdy powstanie wady nastąpiło w trakcie użytkowania pojazdu poza Zakładem, a rodzaj wady uniemożliwia przejazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
   6. Zapewnienie przez okres gwarancji jakości dokonywania przeglądów serwisowych samochodu ciężarowego, przyczepy oraz urządzenia hakowego według terminów określonych w instrukcji obsługi, książce serwisowej lub innym dokumencie zobowiązującym Zamawiającego do dokonywania przeglądów serwisowych. Wykonawca zapewnia dokonywanie w/w przeglądów serwisowych samochodu, urządzenia hakowego i przyczepy na swój koszt (w ramach ceny ofertowej za przedmiot zamówienia) w dniach roboczych. W celu wykonania przeglądu serwisowego Zamawiający pozostawia samochód ciężarowy z przyczepą i urządzeniem hakowym do dyspozycji Wykonawcy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Pozostawienie do dyspozycji Zamawiającego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą po dokonanym przeglądzie winno nastąpić w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w tym samym dniu, w którym Wykonawca odebrał samochód do przeglądu.
   7. Po uprzednim, pisemnym wniosku Zamawiającego, wyrażenie zgody na zainstalowanie przez Zamawiającego, w okresie gwarancji, systemu monitoringu pracy samochodu bez jej utraty.
   8. Szkolenie 7 pracowników Zamawiającego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych „Orli Staw” w zakresie uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, naprawy dostarczonych Towarów. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu odbioru.
3. Parametry techniczne.

Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepa - powinny spełniać niżej wymienione parametry techniczne:

* 1. Typ podwozia.
     1. Podwozie trzyosiowe typu 6 x 2 o dopuszczalnej masie całkowitej 26 Mg przystosowane do sprzęgu z przyczepą dwuosiową - dopuszczalna masa całkowita zestawu 40 Mg,
     2. Oś tylna napędowa - z bliźniaczym ogumieniem,
     3. Oś tylna wleczona – podnoszona z bliźniaczym ogumieniem,
     4. Zawieszenie tylne: pneumatyczne,
     5. Zawieszenie przednie: resory paraboliczne, min. trójpiórowe,
     6. Stabilizator osi przedniej,
     7. Nośność osi tylnych minimum 19 Mg,
     8. Nośność przedniej osi minimum 8 Mg,
     9. Rozstaw osi 1-2 w przedziale 4400 - 4900 mm.
  2. Układ napędowy i przeniesienia napędu.
     1. Silnik wysokoprężny o mocy min. 330 KW przy pojemności do 13 000 cm3,
     2. Maksymalny moment obrotowy silnika min. 2300 Nm,
     3. Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6, tj.:

- emisja tlenku węgla (CO) – max. 1,5g/kWh,

- emisja węglowodorów (HC) – max. 0,13 g/kWh,

- emisja tlenków azotu (NOx) – max. 0,5 g/kWh,

- emisja tlenków azotu i węglowodorów (HC+NOx) – max. 0,63 g/kWh,

- emisja cząstek stałych (PM) – max. 0,01 g/kWh,

* + 1. Średnie zużycie energii - max. 15,12 MJ/km przy założeniu wartości energetycznej oleju napędowego – 36 MJ/l,
    2. Emisja dwutlenku węgla (CO2) - max. 1155 g/km,
    3. W przypadku konieczności zastosowania Ad Blue zbiornik Ad Blue o pojemności min. 60 l,
    4. Ogranicznik prędkości z poświadczeniem nastawy 89 lub 90 km/h,
    5. Skrzynia biegów posiadająca przystawkę odbioru mocy spełniającą wymagania producenta zabudowy,
    6. Skrzynia biegów manualna lub zautomatyzowana, dwuzakresowa z półbiegami,
    7. Blokada mechanizmu różnicowego w osi napędowej.
  1. Układ paliwowy.
     1. Zbiornik paliwa o pojemności nie mniej niż 360 l zamykany na klucz,
     2. Podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody,
     3. Termiczne urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich temperaturach,
     4. Komputer pokładowy z miernikiem zużycia paliwa – język polski dla wyświetlacza komputera na tablicy wskaźników.
  2. Koła i ogumienie.
     1. Opony osi przedniej szosowo - regionalne o rozmiarze 315-80 R22.5,
     2. Opony osi tylnej szosowo - regionalne o rozmiarze 315-80 R22.5,
     3. Ilość kół zapasowych - 1 szt. z mechanizmem mocującym na ramie podwozia,
     4. Dwa kliny pod koła.

* 1. Układ hamulcowy.
     1. Układ ABS lub równoważny z wyjściem na przyczepę,
     2. Systemy ASR i ESP lub równoważne,
     3. Hamulce tarczowe,
     4. Złącza pneumatyczne do przyczepy,
     5. Osuszacz powietrza podgrzewany.

* 1. Wyposażenie podwozia.
     1. Podwozie pod zabudowę urządzenia hakowego,
     2. Hak na tylnej belce umożliwiający sprzęg z przyczepą dwuosiową- dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 40 Mg, sworzeń o rozmiarze ø50 mm,
     3. Zderzak przedni stalowy lub trzy-częściowy z tworzywa sztucznego i stali gdzie co najmniej części narożnikowe są stalowe,
     4. Boczne osłony przeciw najazdowe oraz błotniki.
  2. Układ elektryczny.
     1. Instalacja elektryczna standardowa 24 V ze sterowaniem elektrycznych urządzeń zabudowy i przyczepy,
     2. Dwa akumulatory 12 V o pojemności minimum 175 Ah,
     3. Alternator min. 120 A,
     4. Mechaniczny wyłącznik akumulatorów,
     5. Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego,
     6. Min. trzy halogenowe lub LED reflektory robocze z tyłu pojazdu, w tym dwa na tylnej ścianie kabiny i min. jeden na tylnym zderzaku włączane z kabiny pojazdu,
     7. Min. jedna pomarańczowa lampa ostrzegawcza na dachu kabiny,
     8. Światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi,
     9. Akustyczny sygnał ostrzegawczy cofania pojazdem,
     10. Złącza elektryczne do łączenia z przyczepą 24V.
  3. Kabina.
     1. Kabina dzienna - 2 miejscowa,
     2. Kolor kabiny srebrny RAL 9006 lub podobny,
     3. Tempomat,
     4. Ogrzewanie lusterek,
     5. Lusterka wsteczne sterowane elektrycznie (lewa i prawa strona),
     6. Lusterko rampowe,
     7. Lusterko dojazdowe nad przednią szybą,
     8. Szyby elektrycznie sterowane (lewa i prawa strona),
     9. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie z podłokietnikiem,
     10. Immobilizer,
     11. Tachograf (cyfrowy) zainstalowany i przygotowany do kalibracji,
     12. Regulacja w dwóch płaszczyznach położenia kolumny kierowniczej,
     13. Układ kierowniczy ze wspomaganiem,
     14. Instalacja audio wraz z radioodbiornikiem z odtwarzaczem CD lub czytnikiem kart SD oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth,
     15. Apteczka, gaśnica, dwa trójkąty ostrzegawcze, dwa kliny pod koła zestaw narzędzi w tym podnośnik hydrauliczny samochodowy o udźwigu min 12 Mg,
     16. Tylna ściana kabiny z oknem/oknami zabezpieczonymi metalową kratą,
     17. Centralny zamek,
     18. Spojler dachowy,
     19. Radio CB,
     20. Miejsce i instalacja przystosowana do montażu drugiego radia CB (łączności wewnętrznej),
     21. Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
     22. Automatyczna klimatyzacja kabiny,
     23. Dywaniki zmywalne.
  4. Urządzenie hakowe.
     1. Podstawowe parametry techniczne:
        1. Urządzenie hakowe o udźwigu minimum 22 Mg,
        2. Konstrukcja - rama urządzenia umożliwiająca realizację funkcji odkładania kontenera oraz opróżniania kontenera przez wywrot hydrauliczny,
        3. Konstrukcja urządzenia umożliwiająca współpracę urządzenia z przyczepą (załadunek i rozładunek kontenera),
        4. Typ oraz wymiary blokad i zabezpieczeń wg normy DIN 30722, wysokość haka 1570 mm,
        5. Możliwość transportu kontenerów od dł. min. 4900 mm do dł. max 7000 mm,
        6. Ramię urządzenia hakowego teleskopowane hydraulicznie,
        7. Zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej ścieralności z wymienną końcówką hakową z blokadą bezwładnościową na końcówce,
        8. Blokada zawieszenia podczas pracy z urządzeniem hakowym poprzez hydraulicznie opuszczaną rolkę podporową,
        9. Ślizgi przesuwu ramienia głównego bezobsługowe z gwarantowaną bezobsługowością w okresie min. 5 lat,
        10. Kompletna instalacja hydrauliki wyposażona w wysokociśnieniowy filtr oleju przed rozdzielaczem hydraulicznym zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do układu,
        11. Zbiornik oleju hydraulicznego wyposażony w zawór kulowy i filtr,
        12. Ciśnienie robocze w układzie min. 320 bar,
        13. Rolki tylne urządzenia hakowego wykonane z odlewu,
        14. Zamki hydrauliczne na wszystkich siłownikach urządzenia hakowego.
     2. Układ sterowania.
        1. Sterowanie urządzenia hakowego, blokad kontenera oraz rolki blokady zawieszenia pneumatyczne z kabiny kierowcy z możliwością sterowania powyższymi funkcjami poza kabiną.
        2. Hydrauliczna blokada kontenera zgodna ze standardem DIN 30722 z sygnalizacją położenia.
        3. Funkcja uniemożliwiająca przesunięcie kontenera bez jego odblokowania.
        4. Zabezpieczenie przed omyłkowym wykonaniem funkcji urządzenia bez odpowiedniego położenia kontenera,
        5. Panel informacyjny, wyposażony w świetlną informacje o położeniu blokady kontenera, ramienia głównego, ramy urządzenia hakowego oraz rolki blokady zawieszenia,
        6. Sterowanie umożliwiające wykonywanie operacji urządzenia hakowego podczas ruchu (jazdy) samochodem,
        7. Automatyczna, bezobsługowa funkcja tzw. miękkiego osiadania kontenera przy załadunku eliminująca efekt uderzenia kontenerem w ramę pojazdu w końcowej fazie załadunku kontenera,
        8. Zapewnienie możliwości uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym bez utraty parametrów udźwigowych.
     3. Inne.
        1. Osłona bloku zaworowego wykonana z blachy,
        2. Układ elektroniczny sterujący funkcjami urządzenia umieszczony w szczelnej skrzyni umieszczonej pod osłoną,
        3. Wszystkie elementy układu elektrycznego zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych,
        4. Osłony na lampy tylne pojazdu,
        5. Dokumentacja potwierdzająca zgodność pojazdu i zabudowy z wymaganiami obowiązującej Dyrektywy Maszynowej – deklaracja zgodności CE,
        6. Oferowane urządzenie hakowe winno zostać zbudowane w oparciu o system zarządzania jakością wg Polskiej Normy lub normy międzynarodowej, potwierdzony certyfikatem/dokumentem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną w zakresie budowy maszyn,
        7. Oferowane urządzenie hakowe nie może być prototypem – wymaga się aby producent zabudowy wyprodukował i sprzedał w ostatnich 3 latach, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie min. 5 szt. zabudów o udźwigu min. 20 Mg,
        8. Wymaga się min podwójnego malowania konstrukcji urządzenia – podkład epoksydowy grubość min. 80 µm i lakier wierzchni poliuretanowy o grubości min. 40 µm kolor czarny lub szary.
  5. Przyczepa.
     1. Rama.
        1. Podwozie stalowe spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie,
        2. Dwie osie z bliźniaczym ogumieniem,
        3. Zawieszenie pneumatyczne,
        4. Techniczne obciążenie osi minimum 2 x 8 Mg,
        5. Hamulce tarczowe,
        6. Dopuszczalna ładowność przyczepy minimum 12 Mg.
     2. Koła.
        1. Felgi stalowe, koła 265-70 R 19,5,
        2. Koło zapasowe 1 szt. na uchwycie z windą pod ramą przyczepy.
     3. Układ hamulcowy.
        1. Układ pneumatyczny typu HALDEX lub WABCO typ 4S - 3M (na dwie osie) lub równoważny,
        2. Automatyczna regulacja siły hamowania w zależności od ciężaru ładunku – ALB lub równoważny,
        3. System antyblokujący EBS lub równoważny z funkcją utrzymania stabilności pojazdu (RSP lub RSS lub TRS).
     4. Instalacja elektryczna.
        1. Kompletne oświetlenie diodowe,
        2. Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego,
        3. Lampy obrysowe przednie,
        4. Lampy obrysowe boczne,
        5. Lampy obrysowe tylne na wysięgnikach,
        6. Lampy podświetlające tablicę rejestracyjną,
        7. Lampy zespolone tylne,
        8. Złącza elektryczne kompatybilne z instalacją samochodu.
     5. Lakierowanie.
        1. Podwozie śrutowane, gruntowane i lakierowane na kolor czarny lub szary.
     6. Inne.
        1. Przyczepa przystosowana do przewozu kontenerów wg normy DIN 30722,
        2. Blokady kontenera pneumatyczne,
        3. Blokada rolki kontenera pneumatyczna lub mechaniczna,
        4. Zawór uniemożliwiający ruszenie bez zabezpieczenia kontenera.
        5. Dyszel na obrotnicy z naciągiem i regulacją wysokości,
        6. Ucho dyszla Ø50,
        7. Osłony przeciw podjazdowe boczne aluminiowe,
        8. Zderzak tylny i odboje gumowe z tyłu przyczepy,
        9. Błotniki plastikowe - 4 sztuki,
        10. Na tylnych błotnikach chlapacze,
        11. Chlapacz na tylnym zderzaku,
        12. Dwa kliny pod koła z mocowaniem,
        13. Możliwość transportu kontenerów od dł. min. 4900 mm do dł. max. 6500 mm,
        14. Przyłącze pneumatyczne dwuprzewodowe kompatybilne z instalacją samochodu,
        15. Zawór poziomowania H-S na osi przedniej i tylnej.

(Wyposażenie niewyszczególnione powinno być zgodne ze standardami dla tego typu pojazdów).

Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

**Część III**

**UMOWA NR .....**

**NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM I PRZYCZEPĄ DO PRZEWOZU KONTENERÓW DO ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „ORLI STAW”**

w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku pomiędzy:

**Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina** z siedzibą w Kaliszu Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, REGON: 250810478, NIP: 618-18-44-896 wpisanym do rejestru związków międzygminnych pod pozycją 175, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………,

2. ……………………………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części Umowy **„Zamawiającym”**

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/ym w dalszej części Umowy **„Wykonawcą”**

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**[PRZEDMIOT UMOWY]**

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca dostarcza a Zamawiający zakupuje fabrycznie nowy samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów, zwany dalej „Towarem”, szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny za Towar, w szczególności do:
3. dostarczenia Towaru na następujący adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków;
4. dostarczenia Certyfikatu CE w języku polskim lub przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski – dla urządzenia hakowego oraz szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji – dla samochodu ciężarowego, urządzenia hakowego i przyczepy (w języku polskim);
5. przeprowadzania przeglądów i napraw gwarancyjnych, przy czym wykonywanie tych usług nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości;
6. wyrażenia zgody na zainstalowanie przez Zamawiającego, w okresie gwarancji jakości, systemu monitoringu pracy samochodu bez utraty gwarancji jakości, po uprzednim, pisemnym wniosku Zamawiającego,
7. przeszkolenia 7 pracowników Zamawiającego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - na miejscu dostawy, w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, naprawy dostarczonego Towaru. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu odbioru.
8. Dostawa Towaru nastąpi do dnia ..............

**§ 2**

**[WARUNKI PŁATNOŚCI]**

1. Cena brutto za zakupiony Towar wynosi: ……………………………  zł (słownie złotych: ……………………………………………/100), na co składa się cena netto w kwocie ……………………………………………… plus należny podatek VAT wg stawki 23% w kwocie ……………………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………/100), z czego:
2. za samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym …………………… zł brutto (słownie: ……………… złotych 00/100), w tym wartość netto …………… zł (słownie: ………… złotych 00/100) plus należny podatek VAT wg stawki ……… % w kwocie ………… zł (słownie: …………… złotych 00/100),
3. za przyczepę do przewozu kontenerów …………………… zł brutto (słownie: ……………… złotych 00/100), w tym wartość netto …………… zł (słownie: ………… złotych 00/100) plus należny podatek VAT wg stawki ……… % w kwocie ………… zł (słownie: …………… złotych 00/100),co jest zgodne z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zapłata ceny za dostarczony Towar nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej specyfikację dostarczonego Towaru, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………… .
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 2 powyżej jest podpisany przez obie strony Protokół Odbioru.
6. Datą zapłaty jest dzień, w którym zostaje obciążony rachunek Zamawiającego.
7. Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

**§ 3**

**[WARUNKI DOSTAWY]**

1. Miejscem dostawy jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,   
   Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
2. Za dzień wydania Towaru Zamawiającemu strony przyjmują dzień, w którym Towar został odebrany przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony umowy Protokołem Odbioru.
3. Wykonawca zawrze umowę przewozu i ubezpieczenia Towaru do miejsca dostawy oraz zapłaci wszelkie z tym związane należności przewozowe.
4. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty celne i administracyjne związane z dostawą Towaru do miejsca dostawy.
5. Wraz z dostawą Towaru Wykonawca jest obowiązany dostarczyć:
   1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowany Towar spełnia normy i odpowiada wymogom jakościowym zawartym w przepisach prawa polskiego w celu wprowadzenia go do użytku na rynek polski,
   2. wyciąg ze świadectwa homologacji;
   3. dokumentację umożliwiającą rejestrację i dopuszczenie urządzenia hakowego do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, a w szczególności Certyfikat CE, instrukcję obsługi, dokumentację techniczno – ruchową, schematy elektryczne i hydrauliczne;
   4. wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z Towaru przez Zamawiającego.
6. Jeżeli w toku czynności Odbioru zostaną stwierdzone wady:
   * 1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad w drodze naprawy Towaru, wyznaczając, po konsultacji z Wykonawcą, odpowiedni termin na jego naprawę; terminem Odbioru Towaru w takich sytuacjach będzie termin naprawy tych wad. W przypadku, gdy termin naprawy tych wad nastąpi później niż termin określony w § 1 ust. 3 Zamawiający zachowuje prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań, na zasadach określonych w umowie;
     2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
        1. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej – jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, lub
        2. zażądać wymiany Towaru na wolny od wad, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w umowie – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, lub
        3. odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
7. Zapis § 3 ust. 6 nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi na zasadach ogólnych.

**§ 4**

**[OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE]**

* + - 1. Wykonawca oświadcza, iż Towar posiada właściwości zgodne z wymogami sformułowanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz nie posiada wad fizycznych ani prawnych.
      2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………. miesięcznej gwarancji jakości, która jest gwarancją jakości na zakupiony Towar, jak również gwarancją posiadania cech określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, której okres obowiązywania strony ustalają na 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony Protokołu Odbioru. Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
      3. W okresie gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany Towaru na wolny od wad (Towar co najmniej równoważny o cechach i parametrach określonych w SIWZ) lub usunięcia wad w drodze naprawy Towaru, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać tej wymiany lub naprawy na swój koszt. Maksymalny termin na rozpoczęcie wymiany lub naprawy Towaru wynosi 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu wady. Wykonawca wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wady w drodze naprawy Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia w którym winno nastąpić rozpoczęcie wymiany lub naprawy Towaru. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwrócenia Towaru naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część Towaru termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do wymienionej części Towaru. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

Zamawiający może żądać wymiany Towaru na wolny od wad w następujących przypadkach:

a) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości ujawni się wada, któ­ra uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Towaru, a Wykonawca odmówi jego naprawy lub uzna taką naprawę za niemożliwą do wykonania,

b) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości zostaną wykonane 3 naprawy części/elementu/podzespołu Towaru i w okresie tym wystąpi kolejna wada tej części/elementu/podzespołu.

* + - 1. Bieg gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony Protokołu Odbioru.
      2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego w tym wynikające z zastosowania wadliwych materiałów, nieprawidłowego wykonania lub projektu Wykonawcy, jak i wszelkie inne wady fizyczne Towaru, wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji jakości. Przez wady rozumie się również brak posiadania przez Towar właściwości określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
      3. Jeśli Wykonawca po wezwaniu go do wymiany Towaru lub usunięcia wad nie dopełni obowiązku wymiany Towaru na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty wykonanej naprawy w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu.
      4. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji pozostawia Towar do dyspozycji Wykonawcy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” , Orli Staw 2, 62-834 Ceków lub w innym miejscu, gdy powstanie wady nastąpiło w trakcie użytkowania Towaru poza Zakładem, a rodzaj wady uniemożliwia przejazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” , Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
      5. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca na swój koszt zapewnia dokonywanie przeglądów serwisowych samochodu ciężarowego, przyczepy oraz urządzenia hakowego według terminów określonych w instrukcji obsługi, książce serwisowej lub innym dokumencie zobowiązującym Zamawiającego do dokonywania przeglądów serwisowych. W celu wykonania przeglądu serwisowego Zamawiający pozostawia Towar do dyspozycji Wykonawcy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Pozostawienie do dyspozycji Zamawiającego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym  
         i przyczepą po dokonanym przeglądzie winno nastąpić w tym samym dniu, w którym Wykonawca odebrał samochód do przeglądu oraz w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.
      6. W przypadku posiadania przez Wykonawcę gwarancji jakości wystawionej przez producenta lub inny podmiot dotyczącej Towaru, której okres jest dłuższy niż oferowany przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu posiadany dokument gwarancji jakości na okaziciela, a w przypadku, gdy gwarancja jakości jest imienna zobowiązany jest dokonać przelewu praw i obowiązków z gwarancji jakości na Zamawiającego.

**§ 5**

**[PODWYKONAWSTWO]**

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy: …………………… (jeżeli dotyczy)
2. Zmiany w zakresie podwykonawstwa dopuszczalne są na warunkach określonych w § 8 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy) oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne, w szczególności w kwestii uregulowań kary umownej.

**§ 6**

**[OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]**

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy następujących kar umownych:

1. za opóźnienie w dostawie Towaru – 0,5 % ceny umownej brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100% ceny umownej netto;
2. za opóźnienie wymiany Towaru lub jego naprawy w okresie gwarancji jakości – 0,2 % ceny umownej brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100% ceny umownej netto,
3. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10 % ceny umownej brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy Towaru do dnia odstąpienia od Umowy.

**§ 7**

**[DORĘCZENIA]**

1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:
   1. dla Zamawiającego:…………………………………… ,
   2. dla Wykonawcy: …………………………………… .
2. Strony wskazują następujące numery dla transmisji telefaksowych:
3. dla Zamawiającego: …………………………………… ,
4. dla Wykonawcy: …………………………………… .
5. Strony wskazują następujące adresy poczty elektronicznej:
   1. dla Zamawiającego: …………………………………… ,
   2. dla Wykonawcy: …………………………………… .
6. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, numerów transmisji telefaksowych lub adresów poczty elektronicznej, Strona, której zmiana ta dotyczy, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić   
   o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej.

**§ 8**

**[ZMIANY UMOWY]**

* + - 1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących sytuacjach i w następujących zakresach:

1. zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy,
2. zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
3. w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy dopuszcza się:
4. rezygnację podwykonawcy,
5. zmianę podwykonawcy,
6. zmianę określonego w ofercie Wykonawcy zakresu podwykonawstwa polegająca na:

- rozszerzeniu zakresu podwykonawstwa poprzez powierzenie rozszerzonego zakresu podwykonawstwa dotychczasowemu podwykonawcy lub nowemu (kolejnemu) podwykonawcy,

- ograniczeniu zakresu podwykonawstwa poprzez rezygnację podwykonawcy z wykonania jedynie części zakresu podwykonawstwa.

Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy w zakresie dopuszczalnym prawem wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z prawem lub nieważne, postanowienie takie nie będzie stanowić części niniejszej Umowy, podczas gdy pozostałe postanowienia nie zostaną przez nie w żaden sposób naruszone. W takim przypadku Strony dołożą wszelkich starań w celu uzgodnienia innego warunku, który nie będzie niezgodny z prawem lub nieważny, a który w możliwie najdokładniejszy sposób odzwierciedlać będzie intencje stron.

**§ 9**

**[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

1. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca zobowiązany jest wpisać Firmę Podwykonawcy w przypadku, gdy Firma Podwykonawcy jest znana na etapie składania Formularza oferty [↑](#footnote-ref-2)